英利奧5.5mm 紅色布紋運動地板

產品基礎：

產品紋路：布紋

產品型號：Y-14155S

產品規格：無限長（卷長）\*1.8m（單卷寬）\*5.5mm（厚度）

產品顏色：紅色

面層處理：E-SUR®特殊維護處理

產品夾帶：玻璃纖維網格布穩定夾帶

底板結構：英利奧“Y”字紋防移動底板

產品級別：專業級

產品適用：國內外中高端乒乓球運動球館

產品質保：6 年

產品展示：

產品結構：

產品特性與優勢：

賽事使用：世界青年乒乓球錦標賽、世界殘疾人乒乓球錦標賽、全國乒乓球錦標賽、中國乒乓球甲A 比賽、全國青年乒乓球錦標賽等大型賽事指定使用地膠。

 環保材料：地板採用優質PVC 原生料，環保增塑劑，無甲醛、重金屬等有害物質，通過

歐標鄰苯16P 檢測，EN14904 歐洲標準檢測，可保障自由呼吸的運動環境。

 E-SUR®技術面層處理：地板面層經英利奧E-SUR®特殊保養技術處理，形成大分子量高致

密結構，極其抗污染及抗擊化學物質侵害，易於鞋底黑膠印的清潔，降低維護成本；極

其抗劃痕，可畫線，水性環保。

 專業抗滑：專業的編織布紋路，可在運動時與鞋底產生充足且適度的摩擦力，確保運動

穩定有效防滑，同時能在各個移動方向上保持摩擦性能的一貫性及規律性，使移動靈活

和原地轉動不受阻礙。

 出色耐磨：PVC厚度1.4mm，結合表面耐磨層純樹脂材料的強化作用，

更好提升地板耐用性，使用壽命6 年以上。

 優異的緩衝性：高緻密的單層發泡結構，提供良好的彈性腳感及衝擊吸收性，使運動舒

適且有效降低運動反作用力對於腳、踝、膝關節等造成的震動傷害，為運動者提供專業

運動保護。

 優異的回彈性：精純的PVC 材料與高緻密發泡結構，確保地板韌性良好，可提供穩定的

回彈動力，優秀的能量返還，保證動力支持，助力運動者穩定發揮。